

|  |
| --- |
| **Ford Transit V363 Kombi M1 - 9 sjedala** |
| Model | Gorivo | Radni obujam | Mjenjač | Snaga | Prosječna emisija CO2 | Prodajna cijena s PDVom |  |  |
| Kombi M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transit Kombi M1 310 MWB Trend Euro6 | Diesel | 1995 ccm | ručni - 6 | 130 KS | 159 | 233.961,90 kn |  |  |
| Transit Kombi M1 310 MWB Trend Euro6 A/M | Diesel | 1995 ccm | automatski - 6 | 130 KS | 183 | 245.921,54 kn |  |  |
| Transit Kombi M1 310 LWB Trend Euro6 | Diesel | 1995 ccm | ručni - 6 | 130 KS | 162 | 239.941,73 kn |  |  |
| Transit Kombi M1 310 LWB Trend Euro6 A/M | Diesel | 1995 ccm | automatski - 6 | 130 KS | 183 | 249.949,99 kn |  |  |
|  |
| Navedene cijene su Informativnog karaktera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti. |
|  |
| Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu. |
| Cjenik se primjenjuje za sve narudžbe od 01.07.2017. |
| [**www.ford.hr**](http://www.ford.hr/) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Grand Dalewest d.o.o. Generalni uvoznik i distributer vozila Ford za Republiku Hrvatsku.** |
| **Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska. Tel: 01 3710 555; Fax: 01 3496 446** |

**Ford** Transit

MY16.75

**Cjenik opreme (V363)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kombi M1** | **Cijena u Kn bez PDVa** |
| **Sigurnost** | **EOC** |  |  |
|  |  | **Ambiente** | **Trend** |
| Prednji zračni jastuk za vozača | - | S | S | - |
| Prednji zračni jastuk za suvozača (prekidač za deaktiviranje suvozačkog zračnog jastuka Signal upozorenja uz zvučni signal ne korištenja sigurnosnog pojasa vozača | 494 | S | S | 1.800,00 |
| Prednji sigurnosni pojasevi s tri točke vezivanja (limitatori opterećenja na vanjskim sjedalima/kod pojedinačnih sjedala/ grabber središnjeg sjedala na suvozačkom dvostrukom sjedalu) | - | S | S | - |
| ESP sustav (failed boost support)Sadrži treptanje svjetlima upozorenja pri naglom kočenju, ABS, Roll Over Mitigation - sustav kontrole prevrtanja, Pomoć pri naglom kočenje, Traction Control - kontrola proklizavanja | - | S | S | - |
| **Upozorenje napuštanja vozne trake** Sadrži: nadzor budnosti vozača, instrument ploča razine 2, volan s zračnim jastukom - 4 kraka kožom presvučen, grijano vjetrobransko staklo, putno računalo, tempomat- isključivo uz *ICE pack s SYNC**- Standard na N2 / M2 modelima* | 567 | 6.200,00 | 4.700,00 |  |
| **Upozorenje napuštanja vozne trake** Sadrži: nadzor budnosti vozača,instrument ploča razine 2, volan s zračnim jastukom - 4 kraka kožom presvučen, grijano vjetrobransko staklo, putno računalo, **Adaptivni tempomat** za opremu TrendIsključivo uz ICE pack s SYNC | 567 | - | 10.700,00 |  |
| Centralno zaključavanje | 662 | S | S | - |
| Dodatna sigurnosna brava - zaštićeno | 663 | - | - | 600,00 |
| Daljinski upravljač - višekanalni - Punjivi (1 daljinski upravljač + 1 ključ) | 677 | S | - | - |
| Daljinski upravljač - višekanalni - Punjivi (2 daljinska upravljača) | 676 | - | S | - |
| Automatsko zaključavanje kretanjem vozila s otključavanje u slučaju sudara | - | - | - | 250,00 |
| Automatsko zaključavanje vrata | - | S | S | - |
| Dvostupanjsko otključavanje (omogućen i obrnuti postupak) | 652 | S | S | - |
| Dvostupanjsko otključavanje s zaključavanjem zatvaranjem vrata (onemogućen obrnuti postupak) | 653 | O | - | 400,00 |
| Prilagodljivo otključavanje - (Standardno na teretnim vozilima - dvije faze otključavanja) | 655 | - | - | - |
| Prilagodljivo otključavanje - (Standardno na putničkim vozilima - dvije faze otključavanja) | 656 | S | S | - |
| Prilagodljivo otključavanje - (neovisno konfiguriranje otključavanja vozačevih vrata) | 657 | O | - | 400,00 |
| Prilagodljivo otključavanje Couriersadrži: automatsko ponovno zaključavanje 3/30 seconde, zaključavanje zonski suprotnih vrata, dvostupanjsko otvaranje s zaključavanjem zatvaranjem tovarnog prostora s obrnutim redosljedom, automatsko zaključavanje kretanjem vozila s otključavanjem u slučaju sudaraDodatne sigurnosne brave - zaštićeno | 658 | - | - | 400,00 |
| Flotni ključ | 651 | O | - | 100,00 |
| Perimetralni protuprovalni alarmni sustav | 647 | O | O | 3.000,00 |
| Thatcham alarm sadrži: daljinski upravljači - 2, pregrada tovarnog prostora čelična/ostakljena, protuprovalni senzor promjene nagiba, bez stakla/prozora za 2.3.i 4.red sjedala bez stakla na stražnjim vratima | - | - | - | 3.000,00 |
| Parkirna pomoć - prednja i stražnja Sadrži: stražnje parkirne senzore, prednja svjetla za maglu | 591 | O | S | 1.300,00 |
| Kamera za vožnju unazad - zahtijeva ICE pack s zaslonom | 594 | O | O | 6.200,00 |
| Držač za protupožarni aparat (standardno na M2 busevima) | 714 | - | - | 100,00 |
| Oprema za prvu pomoć - sadrži trake za učvršćivanje | 715 | O | - | 200,00 |
| Parkirna kočnica - središnje smještena | 584 | S | S | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Karoserija - Općenito** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Bočna klizna utovarna vrata | 614 | S | S | - |
| Bočna klizna utovarna vrata s obije strane | 615 | O | O | 3.300,00 |
| Bočna klizna vrata s otvaranjem u cijelom hodu otvaranja vrata | - | - | - | - |
| Otvaranje bočnih kliznih vrata u ograničenom kretanju | - | S | S | - |
| Otvaranje stražnjih vrata za 180° (standardno na MWB i LWB) | 616 | S | S | - |
| Otvaranje stražnjih vrata za 270° Sadrži: dolazi bez stražnjeg brisača i nije moguće na MWB; na LWB je opcija; standardno na LWB-EF | - | - | - |  |
| Otvaranje stražnjih vrata za 250° (SVO) isključivo moguće na MWB *modelima* | 533 | - | - | 2.500,00 |
| Niska visina krova - Bez nosača za odlaganje u zaglavlju | 611 | - | - | - |
| Srednja visina krova | - | S | S | - |
| Visoka razina krova - Standardno na svim LWB-EF Jumbo -nije moguće na MWB Bus | 612 | O | O | 3.000,00 |
| Visoka razina krova s stražnjom policom za odlaganje - nije moguće na MWB Bus M2 - opcija na LWB BUS M2 -Standardno na LWB-EF Jumbo BusM2 | 487 | - | - |  |
| Bočna stepenica/e - el.pogonjena - Sadrži Start/Stop - Nije moguće na FWD, AWD | - | - | - | 5.200,00 |
| Priključak za vučnu kuku - Uključuje Trailer Stability Control (TSC) - Nije moguće na 310M, 310L FWD Kombi | 661 | O | O | 2.500,00 |
| Prednji odbojnik - zasebna boja - Uključuje i stražnji odbojnik na Furgonima i Busu | 723 | S | S | - |
| Prednja maska/rešetka | 596 | S | - | - |
| Prednja maska/rešetka - siva | 595 | - | S | - |
| Bočne zaštitne lajsne - zasebna boja | 673 | S | S | - |
| Vanjske ručke - zasebne boje | - | S | S | - |
| Ručke stražnji podiznih/teretnih varat - zasebna boja | - | S | S | - |
| Prednje zavjesice protiv blata | 577 | O | O | 200,00 |
| Stražnje zavjesice protiv blata | - | S | S | - |
| Stražnje ljestve | 421D | - | - | 2.200,00 |
|  |
| **Kombi M1** |
| **Boja - Općenito** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez PDVa** |
| Pastelna boja | - | S | S | - |
| Metalik boja | - | O | O | 3.000,00 |
| SVO boja | - | O | O | 11.000,00 |

|  |
| --- |
| **Kombi M1** |
| **Prozori/stakla** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez PDVa** |
| Tonirana stakla + zatamljena (stakla iza B nosača) - Uključuje i brisač stražnjeg stakla | 542 | 900,00 | 900,00 | - |
| Fiksno stražnje staklo | 547 | S | S | 1.500,00 |
| Zaštitna rešetka stražnjeg stakla | 421B | O | O | 1.700,00 |
| Brisač stražnjeg stakla čije djelovanje ovisi o položaju mjenjača - nije moguće kod vrata koja se otvaraju pod kutem od 270 ° koja su odabrana kao opcija ili standard (Jumbo) | 664 | O | O | 1.000,00 |
| Prednji brisači (s varijabilnim i prekidnim djelovanjem) | - | S | S | - |
| **Paket vidljivost - Low** Sadrži: El.podešavane retrovizore s pokazivačima smjera - grijane, Signal upozorenja za nedostatak tekućine za pranje vjetrobrana (i grijano vjetrobransko staklo) | 561 | O | O | 2.100,00 |
| **Paket vidljivost - High**Sadrži: El.podešavane retrovizore s pokazivačima smjera i sa el.preklapanjem (grijani) - Automatska svjetla za vožnju -Brisači sa senzorom kiše Prednja svjetla za maglu, Inst.ploča sa podešavanjem osvijetljenja, Signal upozorenja za nedostatak tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (i grijano vjetrobransko stako) | 562 | - | O | 700,00 |
| **Paket vidljivost - 3**El.podešavani retrovizori s pokazivačima smjera i s el.preklapanjem (grijani), Automatska svjetla za vožnju, Brisači sa senzorom kiše, Prednja svjetla za maglu, Inst.ploča sa podešavanjem osvijetljenja, Fiksna kamera za vožnju unazad, Parkirni senzori prednji + stražnji (ne obojani),Upozorenje o napuštanju vožne trake, Signal upozorenja za nedostatak tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (i grijano vjetrobransko staklo)Sadrži ICE PACK 8*na Furgonima, niža cijena se odnosni na N2 zbog standardnog ICE pack 8* | 68ZM | - | 15.200,00 |  |
|  |
|  |  | **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Retrovizori** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Dodatni nosači za retrovizore - produženi - potrebno za izvede sa sandukom | - | - | - | 300,00 |
| Ručno podesivi vanjski retrovizori sa pokazivačima smjera (bez grijanja) | 565 | S | - | - |
| Električno podesivi vanjski retrovizori, grijani sa pokazivačima smjera |  | - | S |  |
| El.podesivi retrovizori, grijani s el.preklapanjem i sa pokazivačima smjera -(isključivo moguće putem Paketa vidljivost High na Trend paketu opreme) | 564 | 1.350,00 | - |  |
| Unutrašnji retrovizor - standardni | - | S | S | - |
|  |
| **Kombi M1** |
| **Unutrašnje osvjetljenje** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| Osvjetljenje otvorenih vrata - Isključivo bočnih utovarnih vrata | - | S | S | - |
| Prednje stropno svjetlo sa postepenim gašenjem | - | - | - | - |
| Prednje stropno svjetlo sa osvjetljenjem + svjetlo za čitanje mape s postepenim gašenjem | - | S | S | - |
| Svjetla u tovarnom prostoru | 725 | S | S | - |
| LED svijetlo u tovarnom prostoru | 726 | - | - | 900,00 |
| Unutrašnje osvjetljenje s podešavanjem/štednja baterije - 30 minuta | 446 | S | S | - |

|  |
| --- |
| **Kombi M1** |
| **Vanjsko osvjetljenje** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| Ručno podešavanje nagiba svjetla | - | S | S | - |
| Dnevna svjetla | - | S | S | - |
| Halogena svjetla za vožnju | - | S | S | - |
| Prednja svjetla za vožnju s četiri snopa | 593 | S | - | -750,00 |
| Svjetla za vožnju sa statičkim svjetlo koje se pali prilikom skretanja vozila | 592 | - | S | 750,00 |
| Prednja svjetla za maglu | 568 | - | S | - |
| Follow-me home svjetlo | - | S | S | - |
| Visoko postavljeno stop svjetlo | - | S | S | - |
| Reflektirajuća traka na stražnjim vratima | - | S | S | - |
|  |
|  |  | **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Klimatiziranje** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Prednji recirkulacijski grijač | - | - | - | - |
| Dodatni grijač - (PTC grijač) | - | S | S | - |
| Klima ureĎaj - ručno upravljani - Sadrži filter zraka/pročistač peludi | 461 | O | S | 6.000,00 |
| Programirajući grijač na gorivo sa daljinskim upravljačem, za FWD modelSadrži: Starter opremu za hladna područja (-29°C), Putno računalo, Akumulator povećanog kapaciteta. Nije moguće za RHD, nije moguće s alarmnim sustavom | 474 | O | O | 10.100,00 |
| Programirajući grijač na gorivo sa daljinskim upravljačem, za RWD i FWD šasije Sadrži: Starter opremu za hladna područja (-29°C), Putno računalo, Akumulator povećanog kapaciteta, Nije moguće za RHD, nije moguće s alarmnim sustavom | 474 | O | O | 9.500,00 |
| Programirajući grijač na gorivo 2 sa daljinskim upravljačem, za FWD modele. Sadrži: Starter opremu za hladna područja (-29°C), Perimetralni alarmni sustav, bez pomoćnih izvoda za gorivo, Putno računalo, Akumulator povećanog kapaciteta | 477 | O | O | 12.500,00 |
| Programirajući grijač na gorivo 2 s daljinskim upravljačem, za RWD & FWD šasije Sadrži: Starter opremu za hladna područja (-29°C), Perimetralni alarmni sustav, bez pomoćnih izvoda za gorivo, Putno računalo, Akumulator povećanog kapaciteta | 477 | O | O | 11.900,00 |
| Sustav dodatnog napajanja 2 Sadrži: Pretvarač napona (230V/150W), Akumulator povećanog kapaciteta, Isključivo bez klima ureĎaja za stražnja sjedala Isključivo moguće na RWD i AWD modelima | 465 | O | O | 800,00 |
| Sustav dodatnog napajanja 2 Sadrži: Pretvarač napona (230V / 150W), Akumualtor povećanog kapaciteta, Isključivo bez klima ureĎaja za stražnja sjedalaIsključivo moguće na FWD modelima | 465 | - | - | 1.400,00 |
| Sustav dodatnog napajanja 3 Zahtijeva: Klima sustav za stražnja sjedala (sadrži grijanje na Kombi M1 and Bus M2 isključivo) - Bez pretvarača napona | 466 | 14.000,00 | 8.000,00 |  |
| Sustav dodatnog napajanja 4 Zahtijeva: Klima sustav za stražnja sjedala (sadrži grijanje na Kombi M1 i BUS M2 isključivo), Pretvarač napona,Akumulator povećanog kapaciteta, Alternator povećanog kapaciteta Ako se naruči paket sjedala 27 ili 29 pretvarač napona nije uključen | 467 | 15.000,00 | 9.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Infotainment** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| **ICE PACK 30 Pripremni paket** Prednji zvučnici 2 woofers i 2 tweeters, Antena razine 1 - odvojeno AM/FM,Instrument ploča 0 - 3 linije starbust | 45Z | S | - | 700,00 |
| **ICE PACK 2** ICE Audio sustav niže razine, 2 prednja zvučnika, Odvojena AM/FM antena, Radio komande na upravljaču, AUX priključak, Connected Radio AHU/AM/FM, USB, Bluetooth | - | 1.500,00 | S |  |
| **ICE PACK 4** ICE Audio sustav niže razine, 3,5" Dot Matrix zaslon, Instrument kontrolna ploča - proširenog sadržaja, 4 prednja zvučnika - 2 woofers & 2 tweeters, Odvojena AM/FM antena, Radio komande na upravljaču, 4 linijski Matrix cluster level 1 razine instrument ploče, AUX priključak, USB priključakSYNC emergency assistant, Putno računalo, *Standardno na M2 modelima* | 453 | - | - |  |
| **ICE PACK 8** ICE Audio sustav niže razine, 4,2" Dot Matrix zaslon, Instrument kontrolna ploča - proširenog sadržaja, 4 prednja zvučnika - 2 woofers & 2 tweeters, Odvojena AM/FM antena, Radio komande na upravljaču, 4 linijski Matrix 1, AUX priključak, USB priključak, SYNC s emergency assistant, Putno računalo *Standard na N2 modelima* | 458 | 4.800,00 | 3.500,00 |  |
| **ICE PACK 11** ICE - Audio sustav niže razine (LOC) s DAB, 4 prednja zvučnika, 2 woofers, 2 tweeters, Navigacija sa 5" TFT zaslonom, ICP Nav - proširena, Razina 2 Antena - AM/FM & DAB, Radio komande na upravljaču, Cluster razina 1 - 4 linijski dot matrix, Aux priključak, Accessory Media Hub 1 x USB, SYNC s Emergency Assist, Applink, Microphone, niža cijena se odnosi na N2 jer je na njima standard ICE 4 | 455 | - | - |  |
| **ICE PACK 14** ICE - Audio sustav niže razine (LOC) s DAB, 4 prednja zvučnika, 2 woofers, 2 tweeters, Navigacija sa 5" TFT zaslonom, ICP Nav - proširena, Razina 2 Antene - AM/FM & DAB, Radio komande na upravljaču, Cluster razina 1 - 4 linijski dot matrix zaslon, Aux priključak, Accessory Media Hub 1 x USB SYNC II s Emergency Assist, Applink, Microphone | 45Q | 26.900,00 | 14.600,00 |  |
| **ICE PACK 40** ICE - Audio sustav niže razine (LOC) s DAB, 4 prednja zvučnika, 2 woofers, 2 tweeters, Navigacija s 5" TFT zaslonom, ICP Nav - prošireniRazina 2 Antene - AM/FM & DAB, Radio komande na upravljaču, Cluster razina 1 - 4 linijski dot matrix, Aux priključak, Accessory Media Hub 1 x USBSYNC s Emergency Assist, Applink, Microphone, Stražnja kamera (koristi se Multi-funkcijski zaslon) | 457 | - | - |  |
| Stražnji zvučnici (standardno sa svim ICE paketima na Kombi M1 i Bus M2) | - | raspoloživoputem ICE | S |  |
|  |
| **Kombi M1** |
| **Unutrašnjost** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| Pušački paket | 491 | O | O | 100,00 |
| Pomoćna IP Konzola - 2 DIN Horizontalna | - | O | O | 300,00 |
| Ručica mjenjača od umjetnog materijala | - | S | - | - |
| Ručica mjenjača kožom presvučena | - | - | S | - |
| Obloga dijela krova (samo za prvi red sjedala) | 501 | - | - | - |
| Obloga čitavog krova (za čitavu dužinu vozila) | 502 | S | S | - |
| Štitnik protiv sunca za vozača | - | S | S | - |
| Štitnik protiv sunca za suvozača | - | S | S | - |
| Stražnja kuka za odjeću | - | S | S | - |
| Stražnje obloge (do pola visine) | 482 | S | S | 650,00 |
| Stražnje obloge (u punoj visini) | - | - | - | - |
| Stražnji plastični pokrov (u punoj visini) | 483 | S | S | - |
| B pillar assist handle | - | S | S | - |
| Upravljač podesivi u 4 smjera (po visini i dubini) | - | S | S | - |
| Upravljač s zračnim jastukom - PU | - | S | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Tahograf** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Tahograf - Digitalni - Sadrži akumulator povećanog kapaciteta *standardno na N2 & M2 vozilima* | 626 | O | O | 4.600,00 |
| Tahograf brisanje opcije *isključivo za N2 ili M2 modele* | 39 | - | - | -3.000,00 |
|  |
|  |  | **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Tovarni prostor** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Pregrada teretnog prostora čvrsta čelična bez prozora - Nije moguće sa ostakljenim stražnjim vratima | 641 | - | - |  |
| Pregrada prtljažnog prostora s prozorom | 644 | - | - |  |
| Pregrada teretnog prostora čvrsta čelična s prozorom - Zahtijeva ostakljena stražnja vrata | 642 | - | - | 200,00 |
| Prihvatna mjesta (ušice) za učvrščivanje tereta | - | S | S | - |
| Zaštita tovarnog prostora Sadrži: Zabrtvljena zaštita poda, Stražnja zaštitna obloga (puna visina), Prihvatna mjesta/ušice za učvrščivanje tereta, Nije moguće sa grijanjem stražnjeg prostora, Nije moguće sa klimom za stražnja sjedala | 463 | - | - | 2.000,00 |
| Pretinac s poklopcem | - | S | - | - |
| Pretinac s poklopcem i bravom | - | - | S | - |
| Distribucijski paket opreme: Zabrtvljena zaštita poda, LED svjetlo tovarnog prostora, Stražnja zaštitna obloga (puna visina), Spremnik za gorivo | - | - | - |  |
| Djelomično pokrivena podnica - izolirano gumom za lakše čišćenje - Gumirana podloga s NVH poleđinom za prednja sjedala do B nosača | 484 | - | - | - |
| Potpuno prekrivena podnica - izolorana gumom za lakše čišćenje- Gumirana podloga s NVH poleđinom za prednja sjedala do D nosača | 501 | S | S | - |
| Podnica koja nije zabrtvljena | 50 | S | S | -650,00 |
| Zabrtvljena podnica | 506 | - | - |  |
| Stražnji pretinci iznad glava (unutrašnji krovni nosači) | 488 | - | - | 2.600,00 |

|  |
| --- |
| **Kombi M1** |
| **Prednja sjedala** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| **Prednja sjedala Pack 2** Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Suvozačevo dvostruko sjedalo ručno podesivo u 2-smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen na sjedalu)Vinyl obloge,Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766C | O | - | 750,00 |
| **Prednja sjedala Pack 3** Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Suvozačevo jednostruko sjedalo podesivo u 2 smjera, Nasloni za glavu podesivi po visini , Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766D | O | - | bez naplate |
| **Prednja sjedala Pack 4**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedalaDvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i podizanjem sjedišta Nasloni za glavu podesivi po visiniNaslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo)Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom | 766E | S | - | - |
| **Prednja sjedala Pack 7** Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo)Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766H | O | - | 300,00 |
| **Prednja sjedala Pack 8** Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo) Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom | 766J | O | - | 1.500,00 |
| **Prednja sjedala Pack 9**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela sjedala, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766K | O | - | 1.500,00 |
| **Prednja sjedala Pack 10** Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s podešavanjem nagiba sjedala, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766L | 3.900,00 | - |  |
| **Prednja sjedala Pack 11**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766M | 3.900,00 | - | - |
| **Prednja sjedala Pack 12**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s podešavanjem nagiba sjedala, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom | 766N | - | O | bez naplate |
| **Prednja sjedala Pack 13**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera ***Prednje sjedalo s mogućnošću postavljanja u položaj stolića,*** Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo) Obloge od tkanine, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766P | - | S | - |
| **Prednja sjedala Pack 14**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera s podešavanjem nagiba sjedala, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Naslon za ruku suvozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela sjedala, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766Q | - | O | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednja sjedala Pack 15**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Naslon za ruku suvozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom. Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766R | - | O | 1.200,00 |
| **Prednja sjedala Pack 16**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera s podešavanjem nagiba sjedala, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Naslon za ruku suvozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766S | - | 3.900,00 |  |
| **Prednja sjedala Pack 17**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | 766T | - | 3.600,00 |  |
| **Prednja sjedala Pack 27**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 10 smjerova uz podešavanje nagiba sjedala, Jednostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera s podešavanjem nagiba sjedala nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača i suvozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača, Obloge od tkanine, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | - | - | 4.800,00 |  |
| **Prednja sjedala Pack 29**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 10 smjerova uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s podešavanjem nagiba sjedala, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača i suvozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača, Obloge od tkanine Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe | - | - | 4.500,00 |  |
| **Prednja sjedala Pack 31**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjerova uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Obloge od tkanine, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom, Za DCIV - isključivo ostakljene izvedbe Nije moguće na AWD | - | - | - | 500,00 |
| **Prednja sjedala Pack 32**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjerova uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 2 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača (odvojen-ugraĎen u sjedalo), Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Obloge od tkanine, Standardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom | - | - | - | 600,00 |
| **Prednja sjedala Pack 33**Vozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera uz podešavanje nagiba sjedala, Dvostruko suvozačko sjedalo ručno podesivo u 4 smjera s nepomičnim naslonom i odvojenim podizanjem sjedišta, Nasloni za glavu podesivi po visini, Naslon za ruku vozača, Grijano vozačko sjedalo, Grijano suvozačko sjedalo, Ručno podešavanje lumbalnog dijela vozačevog sjedala, Bočni zračni jastuk/zavjesa za vozača i suvozača, Obloge od tkanineStandardno s čvrstom čeličnom i neostakljenom pregradom i moguće sa čvrstom čeličnom i ostakljenom pregradom | - | - | - | 3.800,00 |

|  |
| --- |
| **Kombi M1** |
| **Stražnja sjedala** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| Četverostruka sjedala za 2.red sjedala (2 PLUS 2, (s mogućnošću vaĎenja isključivo za DCIV) Zahtijeva: ISOFIX & Top Tether pričvrsne točke, Beztrećeg reda sjedala |  | - | - | - |
| Široka trostruka sjedala za 2.red sjedala (s mogućnošću vaĎenja) Zahtijeva: ISOFIX & Top Tether pričvrsne točke |  | ~~S~~ | ~~S~~ | - |
| Uža trostruka sjedala za 2.red sjedala (s mogućnošću vaĎenja) |  | S | S | - |
| Široka trostruka sjedala za 3.red sjedala (s mogućnošću vaĎenja) Zahtijeva: bez pričvrsnih ušica u teretnom prostoru |  | S | S | - |
| Nasloni za glavu podesivi po visini | - | S | S | - |
| Podesivi nagib naslona sjedala (Stražnji nasloni za ruku isključivo za Bus M2) | 515 | - | O | 500,00 |
|  |
|  |  | **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Pogonski sklop** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| Tempomat - Cruise control Sadrži: Limitator brzine s podešavanjem, Putno računalo, Kožom presvučeni upravlja | 621 | O | S | 1.500,00 |
| Starter oprema (-20°C) | 471 | S | S | - |
| Starter oprema za hladna područja (-29°C) - sadrži akumulator povećanog kapaciteta | 472 | O | O | 1.000,00 |
| Start/Stop sustav Sadrži: Putno računalo, Akumulator povećanog kapaciteta, opcija na AWD | 396 | S / - | S / - | 1.800,00 |
| Pomoćni izvodi za gorivo |  | - | - | 100,00 |
| Ograničavanje brzine/motora 110km/h | 633 | - | - | 200,00 |
| Ograničavanje brzine/motora 100km/h Zahtijevano na M2 vozilima | 634 | O | O | 200,00 |
| Ograničavanje brzine/motora 90 km/h engine governor - Zahtijevano/standardno na N2 vozilima | 635 | - | - | 200,00 |
| Sustav inteligentnog ubrzanja ovisno o opterećenju vozila - poboljšava performanse uz smanjenje potrošnje goriva | 473 | O | O | 1.000,00 |
|  |
| **Kombi M1** |
| **Napajanje gorivom** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez****PDVa** |
| Spremnik goriva - 80 litara | 622 | S | S | - |
| Sustav nadopune goriva sa zaštitom od nadolijevanja pogrešne vrste goriva - Sadrži otvor bez čepa i zaključavanja | 624 | S | S | - |
| Sustav nadopune goriva bez zaštite od nadolijevanja pogrešne vrste goriva - Sadrži otvor bez čepa i zaključavanja | 625 | O | O | 300,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Kotači** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| **6.5X15" čelični kotači sa 215/65R15 gumama**Standardno isključivo na 290 i 310 serije izuzev 310 Single Chassis cab, nije moguće za druge izvedbe | 551 | S | S | - |
| **6.5X16" čelični kotači**Standardno na 310 Single Chassis cab, 330, 350, 370, i FWD 410Uključuje 235/65R16 BSW gume (310 Single Chassis Cab, 330 and 350 series) ili 235/65 R16C 121/119 BSW (410 serije) | 553 | - | - | - |
| **6X16" čelični kotači**195/75R16C tyreStandardno na 430, 460, 470 seriji, kod ostalih isključivo sa dvostrukim stražnjim kotačima |  | S | S |  |
| **6.5X16" aluminijski kotači**Na serijama 290, 310, 330, 350 Uključuje sigurnosne matice kotača | 554 | - | - | 6.200,00 |
| Matice kotača bez sigurnosnog zaključavanja | 558 | S | S | - |
| Poklopci glavčina kotača | 556 | S |  | - |
| Poklopci kotača | 555 | - | S | - |
| **Rezervni kotač**Sadrži: Nosač za supuštanje gume i alat, Isključuje kompresor | 631 | O | O | bez naplate |
| Set za popravak guma | 63 | - | O | -600,00 |
| Senzor pritiska guma - Nije moguće s dvostrukim stražnjim kotačima | - | S | S | 1.000,00 |
| **Dvostruki stražnji kotači**Standard na svim serijama 430, 460 i 470. Opcija na 350 Single/Double Chassis Cab i 350E RWD Van. Nije moguće na AWD | 550 | - | - | 6.850,00 |

|  |
| --- |
| **Kombi M1** |
| **Ovjes** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** | **Cijena bez PDVa** |
| Prednji ovjes s pojačanjem - Heavy Duty Standardno na serijama 410, 430, 460, 470 Opcija na 350 RWD & AWDstandardno na 350 L5 Chassis  | - | O | O | 3.000,00 |
| Smanjena GVM - ukupna masa vozila(ukida Tahograf; u slučaju da je potrebno uz smanjenu GVM naručiti tahograf, tafograf je potrebno naručiti odvojeno) Moguće:FWD Kombi M1 MWB: 310-->290 RWD Van EF: 470-->350RWD Single Chassis Cab MWB, LWB, EF: 470-->350RWD Double Chassis Cab LWB, EF :470-->350 | 713 | - | - | no cost |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kombi M1** | **Cijena bez PDVa** |
| **Napajanje** | **EOC** | **Ambiente** | **Trend** |
| **Akumulator povećanog kapaciteta S**tandardno dolazi uz opremu: Stražnju pomoćnu utičnicu (12V), Start-Stop, Starter opremu za niže temperature (- 29°C), Programirajući grijač na gorivo 1 & 2, Digitalni tahograf, Sustav dodatnog el.napajanja 2; 3; 4 | 517 | S/ - | S/ - | - |
| Električna utičnica | 443 | S | S | - |

Navedene cijene su Informativnog karaktera. Za dodatna objašnjenja i izradu kalkulacije molimo Vas da se obratite ovlaštenom Ford trgovcu.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

[**www.ford.hr**](http://www.ford.hr/)

**Grand Dalewest d.o.o. Generalni uvoznik i distributer vozila Ford za Republiku Hrvatsku. Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska. Tel: 01 3710 555; Fax: 01 3496 446**